# V:\Marketingaktivitäten\Marketing\Fotos - Druckdaten\Produkte Berlinger Co. AG\CLm doc LR\CLm_doc_LR_SEITLICH bearbeitet.jpgEvaluation form Q-tag® CLm doc LR

**Informations Client**

Nom de la société

Nature des produits à surveiller

Durée prévue de la surveillance       jours

 **Plage de température**Si vous n’écrivez pas de température et de temps dans les champs ci-dessous, des limites d’alarme ne sont pas intégrées.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Haute / basse** | **Unique / cumulative** | **Température**Max: +50°CMin: -25°C | **Temps requis**unique (1min – 8h)cumulative (10min - 20d) |
| **1. Alarme** | [ ]  haute[ ]  basse | [ ]  unique\*[ ]  cumulative\*\* |       |       |
| **2. Alarme** | [ ]  haute[ ]  basse | [ ]  unique\*[ ]  cumulative\*\* |       |       |
| **3. Alarme** | [ ]  haute[ ]  basse | [ ]  unique\*[ ]  cumulative\*\* |       |       |
| **4. Alarme** | [ ]  haute[ ]  basse | [ ]  unique\*[ ]  cumulative\*\* |       |       |
| **5. Alarme** | [ ]  haute[ ]  basse | [ ]  unique\*[ ]  cumulative\*\* |       |       |

\*événement unique = la durée d’excursion hors des limites de température fixées doit être ininterrompue

\*\*cumulative = la durée d’excursion hors des limites de température fixes s‘additionnent

 **Paramétrages généraux**

**Intervale de mesure** minutes (pour une cadence de 15 minutes la capacité de mémoire est de plus d’un an)

**démarrage**       minutes (de 0 -240 minutes possible)

**Info écran** [ ]  Oui [ ]  Non
(Pour les alarmes cumulées: est indiqué à l’ecran le temps de dépassement cumulé en dehors de la limite de température fixée)

**Options de démarrage** Démarrage par appui sur le bouton Start

**Nombre de démarrage** [ ]  max.       redémarrage (maximum 99 fois )

 [ ]  sans limite jusqu’à expiration de l’appareil

**Informations rapport PDF**

**PDF création** [ ]  Oui (Standard) [ ]  Non (création uniquement du ASCII-file)

 **Texte sur le PDF [ ]** données fixes (merci de remplir les informations ci-dessous)

 [ ]  avec le Q-tag® easy go (laisser les champs ci-dessous libres)

[ ]  Texte modifiable avec l’option Q-tag® easy go

 (merci de remplir les informations ci-dessous)

(Max. 20 caractèares par ligne) **Ligne 1**

 **Ligne 2**

  **Ligne 3

PDF** [ ]  Version standard (toutes les informations figurent sur le rapport)

 [ ]  Individualisation du rapport

 Les informations cochées ci-dessous n’apparaîtront pas sur le rapport PDF:

 [ ]  Les limites d’alarme programmées

 [ ]  Les indications de dépassement de temps et de température

 [ ]  Le graphe des températures

**Remarques**